{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":4,"rows_kept":66,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","作品名称","作品编号","项目简介"]
[1,"复合材料套筒基础","158","该成果为组装式基础，均采用复合材料结构。施工时，电杆立入套筒基础内筒，然后在套筒基础内筒与电杆夹缝中填满石粉，电杆即刻可架线、通电。当电杆受到外部荷载的作用时，套筒基础可抵抗电杆侧向倾覆力矩及竖向荷载。"]
[2,"梅花触头检修套装","162","该成果包括一套梅花触头夹紧力装置及一套捆绑式梅花触头专用拆装工具，实现了方便拆装的工具和能够快速评估梅花触头夹紧力的装置，大幅度提升开关柜的安全可靠性，避免开关柜触头接触不良造成的异常发热，甚至烧损爆炸。"]
[3,"一种可远程自停自复的安防计量装置（智能预付费防窃电计量箱）","164","该成果集智能电能表、智能断路器、用电信息采集系统于一体，实现了费控自动停复电，同时计量装置在接收主站发出的分合闸指令后，能自动判断开关动作的安全性与动作的可靠性，若达不到标准，计量装置将自动拒绝动作并实现现场定时告警。"]
[4,"自锁自救式安全带","189","该成果结构为绳扣绞力结构，当下滑和坠落时，保险带可牢牢固定在电线杆上，利用绳扣的绞力将电工吊在下滑点上，防止其被摔伤，即使两个脚扣都掉落了，保险带也可以通过慢慢松开后，使电工安全落地。大大提升了员工的安全系数，降低了人员伤亡。"]
[5,"带电安装强磁气味驱鸟装置","190","该成果利用强磁吸力技术和鸟类讨厌的颗粒性腺体气味进行结合，安装和拆卸方法方便，该驱鸟装置可以在不用停电的情况下通过绝缘杆在铁塔或者电杆的下方进行安装，保证了供电工作正常进行的同时，也保证了工作人员的人身安全。"]
[6,"10kV台区设备状态在线监测装置","218","该成果利用三轴加速度传感技术，利用无线数字测温技术对配电变压器的关键部位进行温度监测，实时监测10kV-35kV电力线路、配变台区的跌落式熔断器的分合状态及无电动操作机构的柱上断路器的分合状态，保证了配电台区的安全运行和配抢效率。"]
[7,"自恢复过欠压保护智能漏电断路器","17","该成果引入过欠压自恢复技术，防止低压电网因电压过高或过低烧毁低压居民设备。改造安装范围内，杜绝防止发生单相电气烧毁事故，减少经济损失，提高优质服务水平。"]
[8,"智能自愈水密带电缆管孔防水封堵装置","84","该成果能感知外部刺激并进行分析、处理及适度响应的新型功能智能材料，可配合各种管道封堵措施同时使用。水密带与水结合后迅速形成凝胶态，在水压及自身膨胀力作用下，蠕变到细小缝隙及孔洞中，封堵水路，从而解决管道防汛抢修的阻水技术问题。"]
[9,"多功能智能防汛挡板系统","90","该成果是一套高效融合互联网+、智能远程控制、结构力学、新型高分子材料等多学科的新型防汛技术体系，主要由防汛挡板、自动排水智能防汛预警装置、吸水膨胀袋三大部分组成。"]
[10,"石墨烯导电脂","96","该成果通过有机硅复合体系中形成丰富的导电通路和稳定的材料结构，协同发挥了石墨烯材料的高导电性和高苯基有机聚合物的耐老化性，解决了传统导电脂因组分固结而易失效的问题，兼顾了优异的导电、导热和长服役稳定性。"]
[11,"主变在线再生呼吸器","99","该成果为并联双呼吸器形式，每个呼吸器都可根据吸湿剂受潮和干燥情况，分别切换作为工作或备用状态，特制的微型热风机、热风切换通道和设计编程的控制模块，对吸湿失效的硅胶吸湿剂进行安全高效再生处理，从而达到主变呼吸器重复循环使用的目的。"]
[12,"变压器的“输液神器”——三零智控补油装置","29","该成果通过油泵分离、油气分离、进注分离及智能控制等核心技术手段，作业模式由停电向带电转变，操作方式由人工向智能转变，补油计算由手动向自动转变，业内首次实现变压器零停电、零污染、零风险的智能补油。"]
[13,"金属铠装柜一体化验电接地手车装置","109","该成果利用电磁感应、电气设备、防误闭锁、网络和通讯等技术，有效解决了“验电装置完好性检查、接地点的唯一性、防误入带电间隔、防带电挂地线或合接地装置、防带地线或接地装置合闸送电、装置位置检查”等6个方面的突出问题。使得工作和操作安全率均达到100%。"]
[14,"远程运维一体化机柜","113","该成果为电网系统信息通信一体化机柜，机柜可长期稳定运行，支持通过网络和多种带外方式对柜体本身和柜内安装设备远程管理和操作，通过数据采样分析柜内设备的物理参数，可提前感知和预警故障，提供信息通信设备完美运行环境。"]
[15,"三跨安全卫士——耐张线夹防护套件","124","该成果主要是对跨越高速公路、高速铁路和重要输电通道的输电线路耐张线夹提供后备保护，防止耐张线夹断裂或发热，由导线机械张力防护部件和电气分流部件组成，当导线滑移时，锥形铝内套会随着导线移动，在钢外套的作用下产生径向收缩力，导线自锁；电气分流部件安装在耐张线夹两侧，可预防节点发热造成压接管断裂。"]
[16,"SF6气体绝缘设备补气检修作业车","133","该成果具有储气罐搬运、辅热和测量SF6气体等功能，由SF6储气罐运输车、辅热装置和称重装置构成，解决了传统GIS设备检修过程中SF6气瓶搬运费时费事费力、SF6充气效率低、SF6气体浪费等诸多问题，并减轻搬运SF6储气罐劳动工作强度，消除充气过程中存在的安全隐患。"]
[17,"绝缘导线智能剥皮器及线夹安装工具","137","该成果适用于配网架空线路带电作业时的绝缘导线绝缘层剥切工作，无需换刀/调刀即可快速、无损的剥除不同线径绝缘导线的绝缘层，一键完成绝缘层剥切作业，解决了绝缘杆作业法快速剥除导线绝缘层、不伤线芯的技术难题，实现了50～240mm2各种规格导线绝缘层的自动无损剥切。"]
[18,"电表箱防护外设  ","134","该成果是对传统的电表箱上增设了简洁便携的防雨罩，安装极为便捷，可有效保护电表箱不被雨、雪、冰、强紫外线及大风等自然气候条件所破坏，提高了电表箱的资产寿命，做到常年不用更换，是对老旧电表箱，电器开关的一种改革性保护。"]
[19,"变压器冷却器智能控制装置研制及应用","143","该成果综合微机型、智能性、站域保护理念，融入边缘计算、全状态感知等技术，于国内首次实现了集冷却器模式识别、故障预警、故障定位、故障隔离、多数据信息共享和远方协同互动为一体的新一代智能风冷控制装置。"]
[20,"基于AI视觉的作业现场安全监督方法 ","135","该成果是在智能识别的基础上，对图像进行差分计算，自动识别视觉范围内目标的运动方向，并自动控制云台对移动目标进行跟踪目标在进入智能高速球的范围到离开的这段时间内，通过所配置的高清晰自动变焦镜头，使所有动作都被清晰地传送到监控中心。"]
[21,"变压器顶部检修安全带固定装置","174","该成果以变压器散热片吊鼻为固定点，安装安全带固定装置，通过双向牵引建立 力学平衡系统，提供安全带“高挂低用”的有效挂点，保证作业人员在变压器顶部作业时具备全过程安全带保护。"]
[22,"全绝缘接地环","214","该成果实现了线路运行时接地环百分百绝缘，线路检修时可拉开全绝缘接地环下方U型槽罩，方便悬挂接地线。结构灵巧，开关自如，解决了线路运行时异物搭接的隐患，也有效杜绝了裸露的连接处漏电的可能性，保证了电力线路长期安全运行。"]
[23,"直流绝缘检测装置测试仪","205","该成果具备调压、电源、固定电阻、可调电阻、电容以及测量共6大模块。通过将各个功能模块集成实现一次接线完成多项功能校验，减少拆接线次数（一个间隔只装拆一次接线），大幅缩短调试时间，提高工作效率，可实现直流绝缘监测装置不停电、安全准确高效测试。"]
[24,"查窃电线损仪器设备","188","该成果能够够清楚的查到负载窃电、无负载窃电，表上接线窃电、箱处接线窃电能够彻查出到户到人，现场查出，维护供电秩序和电网安全稳定运行，提高工作效率和精准度。"]
[25,"新型防脱落工作接地线","77","该成果是将已停电设备临时短路接地用的一种安全用具，由线夹主体和线夹挂脱装置组成，采用钩式线夹改变挂接方式，适用于220kV及以上电压等级架空输电线路停电检修时使用，将导线与大地（铁塔）短接，是线路工人的“生命线”。"]
[26,"自适应绝缘导线外皮环切电动装置","207","该成果由动力源、传动机构、剥除机构、连接装置四个部分组成，以丝杠式自适应卡线机构、定扭转向刀头和反向限位弹簧装置作为创新点，适用于10kV线路70-240mm2截面积的架空绝缘导线，满足人员在高空作业环境下，高效、安全、便捷地进行单手手持剥皮操作的用户需求。"]
[27,"角度可调无线控制电动工具",300,"该成果采用无线模式实现电动工具远距离开、关控制、电机正、反转控制，电动工具速度自动调节控制。根据杆上地电位带电作业操作特点，多角度可调结构解决了常规绝缘操作杆工具角度单一弊端，适用各种不同施工需求，配置多种工具接头，可实现多种操作功能。"]
[28,"便携式氧化锌避雷器泄漏电流测量辅助仪的研制","177","该成果是氧化锌避雷器电流测量辅助装置，采用节点电流法间接测量避雷器上下节泄漏电流的方法，用于高压输电线的常规运检中，解决了目前氧化锌避雷器泄漏电流试验步骤多，拆接高压引线安全风险高、用时长等问题，极大提高了工作效率。"]
[29,"非接触式漏电故障测试仪","170","该成果可以对暗线或明线隐蔽的漏电电流信号进行快速定位，以图示、声音、数字等多种形式指引操作者快速定点查找到漏电故障点；目前该仪器可以检测到漏电电流值20mA，距离20cm的探测要求。"]
[30,"利用外置式容性负载校验保护装置在抽水蓄能电站中的应用",8,"该成果利用外置式容性负载校验保护装置技术，包括设置于抽水蓄能电站内的保护设备以及高压负载设备，高压负载设备可为抽水蓄能电站内的保护设备的校验提供高压负载，安全、有效的完成了500kV保护装置带负荷校验，进而实现该电站500kV系统安全并网。"]
[31,"图音识鸟---电网涉鸟故障差异化生态防治","33","该成果为新型防鸟装置以及通过图片及声音识别鸟种的APP，实现了电网安全与鸟类保护的“双赢”，特别是引导世界濒危物种东方白鹳在鄱阳湖周边线路安全区筑巢，在杆塔涉鸟故障风险区域划分、输电线路涉鸟故障风险分布图绘制和电网涉鸟故障差异化生态防治方面达到国际领先水平。"]
[32,"基于平梯摆入法的带电作业技术","78","该成果为平梯摆入进出强电场的工作方法，该方法有效解决了小间距双回塔带电作业的难题，实现了同塔双回或多回输电线路的等电位处理，节约了变电站人员进行线路停电的人工成本和线路特训时的人工、车辆成本，降低了对带电作业人员的体能要求，降低了劳动强度。"]
[33,"一种组合带电作业工具的研制与应用","86","该成果为一种组合带电作业工具，安装在绝缘操作杆上使用，巧妙的利用里的传递解决输电线路易出现开口销缺损、悬垂线夹螺栓松动、缺少螺帽等缺陷问题，发挥了带电作业中间接作业的优势。"]
[34,"电气化渔业终端","40","该成果为电气化渔业终端充分利用综合能源服务平台，对渔塘的多项水质数据、电力数据开展实时监测，做到自动有序增氧、按需增氧、自动喂食、自动水分析、智能预警，实现了鱼塘的电气化和智能化，降低了养殖的死亡率。"]
[35,"便携式变压器吊装工具","125","该成果应用于台架式（两根电杆）变压器和柱上开关的安装、换装、检修等重物吊装工作。适用于交通不便，而机械吊车无法到达的地方，能够减少因吊装变压器而引起更大范围的停电、成本低、还可以用于代替吊车操作。"]
[36,"变压器高压套管真空注油专用装置","128","该成果变压器高压套管真空注油专用装置，该装置严格执行真空注油工艺确保了注油质量，作业地点由高空转为地面降低了作业风险，可实时监测环境温湿度，记录历次补油数据，为后续设备补油情况分析、预判提供数据基础。"]
[37,"免维护智能漏电监测警示装置","100","该成果为一种实时监测设备异常带电状态的装置，实现了将设备异常带电地理位置上报、自动语音和灯光提醒过往人员避让、准确将警情上报给相关运维人员的警示装置，使电网维护人员第一时间得知杆塔、配网设施漏电状态，及早排除故障，降低触电事故。"]
[38,"配电线路绝缘子导线固定装置","167","该成果采用高强度铝合金材质，配电线路绝缘子导线固定装置可根据不同线径制作不同型号的系列产品，安装操作流程简洁，作业人员不需要专门培训即可安装，同时解决了固定导线易老化、易松动脱落的问题，减少了停电时间和工作人员的工作量，提升了供电可靠性。"]
[39,"敷缆e助手",301,"该成果为数字化智能改造的新型管道疏通器、新型旋转连接器和新型复合钢缆，设备控制及大数据处理终端软件。可实现管道维护及质量管控所需的所有功能，并配合更深层次的感知连接技术，使电缆施工的数字化智能化水平达到前所未有的高度。"]
[40,"主动查防式防窃电系统的研发与应用","156","该成果由远程反窃电管控平台配合可带电装、拆无线互感器，实现对高压窃电用户实时监测和快速定位，解决了目前查窃电方法“工作量大、效率低，取证困难，稽查人员安全无法保障，异常数据实时监测和新型窃电检查手段缺乏”的难点。"]
[41,"基于循环六氟化硫气体的组合电器微水密度在线监测系统","159","该成果显著提高了气体绝缘电气设备内部微水及密度在线监测数据的准确度、提升了气体密度继电器抗振性能，实现了检测过程温室气体零排放，有效保护了生态环境，有力保障了设备安全经济运行。"]
[42,"35-110kV线路地电位断接引流线方法及工器具","160","该成果针对两侧连板引流线地电位操作断接引流线，研制专用绝缘扭力扳头杆及其配套工具。既满足保电需要，又可在电网改造、负荷转带作业中缩小停电范围，从而提高供电可靠性，保证作业人员安全。"]
[43,"HF快速检测装置","110","该成果基于一体化干式微量气体分析技术，检测六氟化硫电气设备发生故障后的首要特征分解产物—氟化氢气体，解决了目前电化学传感器法、气相色谱法等六氟化硫气体分解产物现场检测技术检测效率低下、数据繁多无序、结论判断缺乏针对性等不足，大幅提升了工作效率。"]
[44,"无人机搭载激光清除导线异物装置","178","该成果激光器以半导体激光器为高能射线发射源，方向性好、能量高、成本低，采用紧凑型布线设计，并优化风冷及风道设计，创新研制专用的三轴增稳云台由控制器、电机和框架构成，既实现发射装置与无人机的连接，同时保证发射装置的工作稳定性。"]
[45,"微电流型高压核相仪","184","该成果解决了传统核相方法安全风险高、效率低、作业流程长的痛点；时钟对时同步技术的应用，保证了相位差计算和核相结果的可靠性；低通滤波和锁相环技术的应用，保证了变电站复杂电磁环境下避雷器微安级泄漏电流信号提取的准确性。"]
[46,"绝缘子更换支架","122","该成果能够固定导线、保持与接地体的绝缘并且能适用于各种复杂环境作业。包括固定底座、绝缘连接件和导线卡槽。固定底座下端安装在横担上，内部装设有锁紧螺杆，上端与绝缘部件相连，绝缘连接件上端连接导线卡槽。"]
[47,"多功能光纤熔接机防护箱","38","该成果内置温湿度监测计、可调节档位的恒温加热装置和排风除湿系统，保障低温天气、湿度大条件下光缆接续合格率；内置LED节能灯和操作监控摄像头，为现场工作人员提供远程技术指导；设置外接便携发电机供电，为熔接机在户外施工场所提供可靠的电源保障。"]
[48,"研制可带电更换母线电压互感器保护电压空开的装置","212","该成果在电压空开底部设计了一种带电更换PT电压空开的检修基座，经过装置原理、元件选型、装置搭建、操作流程编制的设计和系统测试，装置成功实现了母线电压互感器保护电压空开的带电更换。该装置无需倒闸操作即可更换缺陷电压空开，极大降低此类故障对电网带来的风险。"]
[49,"超（特）高压输电线路无人机结合电动升降装置进出等电位作业方法","4","该成果使用电动升降装置将等电位人员提升至作业位置，代替人力登高，从而实现等电位作业人员直接从地面进出强电场作业点，使得带电作业安全距离数倍增大，安全风险直线下降；工器具及作业人员大量减少，工作效率大幅提高。"]
[50,"手持式交替互锁铁塔登高防坠装置","7","该成果在安全带上增加一组可拆挂的手持式防坠器，作业人员攀登铁塔时上肢的移动将手握防坠器套在每级的铁塔脚钉上，一旦工作人员意外失去手、脚支撑点时，手持防坠器会在人体失去重心下坠瞬时受力，在铁塔脚钉上产生牵引作用，确保人体不会自由坠落。"]
[51,"直流电源模块化设计","71","该成果基于组合式小型直流断路器为基础的馈线配电模组，配电模组应用一种组合式小型直流断路器，将直流空气开关、辅助触头报警触头、负载指示灯、直流漏电流传感器、直流电流传感器等电气元件组合成为一个模块，实现标配485通信。"]
[52,"半固封式电缆终端插拔器","87","该成果采用两根相同尺寸的丝杆依据设备预置螺孔尺寸进行配置，蜗杆两端设置内四方或内六角孔，操作时首先将电缆终端头固定于固定夹上，然后利用内六角电动驱动工具驱动涡杆旋转，实现插拔头的插入功能；反向驱动涡杆实现拔出功能。"]
[53,"盲人(视障人士)防触电保护装置——安全插座","108","该成果专为视障人士设计使用，运用了低电压电源的人机工程学的操作特点，填补了我国目前低压插座针对视障人士的不足，适用于广大视障群体和弱视力群体，插座设有两级、三级插孔，有护套型、凸起型两种形状，确保插头与插孔连接时的操作安全。"]
[54,"便携式直流接地故障模拟箱","114","该成果可以在变电站直流系统以外，模拟各类直流系统接地故障，供一线人员进行直流接地故障带电查找方面的训练，以提升人员的技术水平。"]
[55,"关口表防脱落电压线搭头的研发","121","该成果是从关口表防脱落电压线搭头的形式、形状、材质和配件四方面入手，首次提出固定式的搭头代替夹式搭头的思路，增加搭头的稳定性，提升采集数据的准确性，彻底解决当前鳄鱼夹连接不稳定、易脱落的问题。"]
[56,"城市大型变电站多功能运维机器人的研发与应用","149","该成果可进入超强电磁环境及超高感应电环境进行带电作业，创新实现换流站及超高压变电站围栏带电区域的高大杂草清除，异物清理，无需调度申请停电；能进入换流站阀厅地面开展水迹巡检，自主巡逻与告警，及时及早发现渗漏水缺陷，此前并无同类巡检手段。 "]
[57,"一键式三相四线制互感器组全自动极性测试仪的研制","151","该成果应用于基建现场的三相四线制二次交流回路极性测试全自动检验工作，首次创新性研究“自动换相”新技术，解决了三相四线制二次交流回路频繁人工倒线的痛点，将原始的多人员、多地点、高耗时工序凝缩为一台全自动的CT、PT极性测试装置。"]
[58,"智能高压带电水冲洗装置","119","该成果主要应用反渗透自然水过滤技术和水电阻率在线监测技术，采用变电站的地下水或者自来水做为高压带电水冲洗设备的水源，并可实时监测水的电阻率，当电阻率一旦超标，则自动断电和开闭水源，防止带电水冲洗过程中造成设备闪络或者人身触电伤害。"]
[59,"输电线路自带后备保护调整板","153","该成果是一块多孔且不同孔距与保护槽组合的钢板，上下移动导线调整弧垂时，保护螺栓与自带后备保护调整板始终保持为一体式连接，若起重工具突然失效，也能保证导线和作业人员不坠落，实现了调整弧垂移动导线自带后备保护措施。"]
[60,"基于新基建的智能混凝土在工程基础接地及监测中全寿命周期的“感-知-融-智” 技术应用与研究","154","该成果以混凝土为载体，智能混凝土为对象，实现导电混凝土在电网设施基础接地中的应用、基础的损伤智能识别和远程无线实时监测，降低接地电阻，且环保耐久，同时将地基的沉降、接地网的完备性、基础的损伤状况等涉及电网系统的各层级的健康状况进行全局性的智能监测。"]
[61,"一种紧固悬垂线夹退出螺帽的装置","146","该成果解决了35kV、110kV、330kV线路任意杆塔悬垂线夹与碗头挂板连接螺栓的带电紧固工作，且作业时间小于20min，实现了同塔双（多）回线路上相、中相悬垂线夹退出螺母的紧固工作必须停电开展到可带电开展的技术突破，在不停电的情况下便可完成退出螺母紧固工作。"]
[62,"双分裂导线翻绞装置","147","该成果由一个支架，四组滚轮，两组联板构成，在飞车前安装可以顺导线滑动的间隔棒处理330kV双分裂导线翻绞，操作方法简单，可以有效防止夹伤工作人员、防止飞车脱轨和防止磨损导线；用于大档距，高差大等作业难度大的工作环境，提高处理导线翻绞缺陷的效率。"]
[63,"10千伏绝缘组合工具的研制","138","该成果可进行10千伏配电线路、设备消缺，也可对10千伏配电室设备进行带电紧固螺栓等处理。提高了工作效率、减少用户投诉率，为提高供电可靠性，提供可靠保障。使用时操作简单、方便、快捷。提高了安全性，保证了作业人员的生命安全和设备可靠性。"]
[64,"便携式宽频防触电预警装置","203","该成果是一种小型电力作业安全保护装置。由“防电预警发射器”和“异常事态接收器”两部分组成，该装置能够准确判断高压电气设备或线路是否带电，具有灯光、声音、振动三种报警信号，及时阻止作业人员触电危险，起到双重保护作用。"]
[65,"新型带电绝缘棘轮剪刀",302,"该成果属于10kV配网带电作业绝缘工具，产品主体部分为绝缘杆，产品解决了常规带电绝缘棘轮剪刀存在的价格高、重量大、操作不便、作业效率低下等问题，具有价格低廉、重量较轻、操作简单、作业效率较高等特点和效果。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}